

 Република Србија

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ

 И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

 **Дирекција за националне**

 **референтне лабораторије**

 Број: 404-02-226/1/2015-13

 ЈН бр.1.1.1/2015-I

 29.06.2015. године

 Београд

**ПРЕДМЕТ: V Измена и допуна конкурсне документације**

**На основу члана 63. став 1.Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/2012), на основу „IV Додатних информација и појашњења“-врши се следећа измена и допуна конкурсне документације јавне набавке број 1.1.1/2015-I:**

**1**.У делу III „Техничке спецификације“, одељак III/11- 11. Партија - Oпрема за молекуларна испитивања микроорганизама у млеку, на позицији 4-„Диспензери“, у ставци 1., **уместо опсег од 0,5ml - 50ml треба да стоји опсег од 1ml - 60ml.**

**У прилогу ове „Измене и допуне“ даје се коригована страна 15. конкурсне документације, на којој је у делу техничких спецификација, на позицији „Диспензери“, извршена претходна измена.**

**Извршене измене и допуне конкурсне документације, даном њиховог објављивања на „Порталу јавних набавки“ и интернет страници Наручиоца, постају саставни део конкурсне документације јавне набавке број 1.1.1/2015-I .**

 ***Комисија за јавну набавку Наручиоца***

**III/11) 11.ПАРТИЈА- ОПРЕМА ЗА МОЛЕКУЛАРНА ИСПИТИВАЊА МИКРООРГАНИЗАМА У МЛЕКУ**

|  |
| --- |
| 1. **Мини центрифуга**
 |
| **Техничке карактеристике:** |
| - Капацитет: 12 места за тубице од 1,5ml/ 2,0ml |
| - Максимална брзина коју центрифуга може да постигне 14500 x g  |
| -Минимална брзина центрифуге 5000rpm |
| - ***Short spin*** дугме |
| - Аутоклавибилни ротор |
| - Тајмер до 99 минута |
| - Уколико поклопац није затворен или ротор није добро притегнут на дисплеју се појављује порука упозорења |
| -Испоручити тубице 1,5ml и 2,0ml , по 1000 комада |
| - Напајање 230 V/ 50-60Hz |
| **2 комада** |

|  |
| --- |
| 1. **Сет пипета**
 |
| **Техничке карактеристике:** |
| -Сет чини: Комплет од 4 аутоматске, jедноканалне варијабилне пипете, запреминских опсега од 0,2-2µl; 2-20µl; 20-200µl; 100-1000µl или ширих опсегаОдговарајући сталак за 6 пипетa; уз сваку пипету испоручити и 1 комплет са 960 стерилних наставака |
| - Пипете комплетно аутоклавијабилне |
| - Пипете поседују CE/IVD сертификат |
| - Пипета опсега од 0,2-2 µl или ширег: Тачност на горњој граници опсега 2 % или боља. |
| - Пипета опсега од 2-20 µl или ширег : Тачност на горњој граници опсега 1,2 % или боља  |
| - Пипета опсега од 20-200 µl или ширег : Тачност на горњој граници опсега 1 % или боља |
| - Пипета опсега од 100-1000 µl или ширег: Тачност на горњој граници опсега 0,8 % или боља |
| **1 сет**  |

|  |
| --- |
| 1. **Вортекс**
 |
| **Техничке карактеристике** |
| -Брзина ротације 0-3000 rpm |
| - Начин рада континуирано и пулсно |
| -Максимално могуће оптерећење 0,5 кг |
| - Додатни прибор адаптери за тубе, димензија 0,2мл, за 2 мл, за 10-15мл и 50 мл. |
| **-** Напајање 230 V/ 50-60Hz |
| **3 комада** |

|  |
| --- |
| 1. **Диспензери**
 |
| **Техничке спецификације:** |
| - сет од 4 аналогна диспензера који покривају опсег од **1ml до 60 ml** запремине |

 Страна **15** од **106**